{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["技术要求","详细参数要求"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"技术要求","index":0,"n_rows":7,"n_cols":5,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,4],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[6,0,6,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购项目清单：移动手麻系统用硬件设备采购"]
["序号","项目名称","数量或规模","资金预算\n（万元）","资金来源"]
[1,"手持PDA采购","30台",14,"自筹"]
[2,"平板电脑","10台",2.5,"自筹"]
["合计",null,null,16.5]
["备注"]
["技术要求及配置确认书\n一、项目名称、数量：移动手麻系统用硬件设备采购                   \n                                                                                               二、项目用途说明：麻醉科手术部在使用移动手麻系统时，麻醉护士需要用PDA在手术室进行手术信息、患者信息核对等，医生需要用PAD在病房进行移动查房。\n                                                                                              三、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）： 1、PDA基本参数                                         \n(1)、显示屏大于或等于5.7英寸，分辨率大于或等于1440*720，多点触控电容屏   \n(2)、运行内存大于或等于4G，存储内存大于或等于64G                                                                          \n(3)、操作系统Android 8.1或以上     \n 2、平板基本参数\n(1)、网络边连接：WIFI连接\n(3)、屏幕尽寸大于或等于10.4寸，存储4G+128G ，8核处理器\n            \n                                                                                                             \n四、详细技术要求、参数及产品资料等：见后附详细参数要求\n\n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \n五、售后服务条件及交货日期（或工期）：提供完善的售后服务和技术支持方案，包括但不限于以下内容：\n1、PDA产品免费质保期三年，平板电脑免费质保期一年，质保期后维修费用的收费标准需要提供详细清单。或供方有其他免费服务或更长免费质保期。\n2、提供7*24小时技术支持，技术支持无法处理故障或医院要求的情况下8小时内能够到达现场解决问题。\n3、交货期为合同签署后15个日历天。"]

{"sheet":"详细参数要求","index":1,"n_rows":50,"n_cols":2,"rows_kept":50,"merged":[[32,0,34,0],[35,0,40,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","1、PAD详细技术参数及性能"]
[1,"CPU：2.0 GHz八核处理器"]
["*2","内存：≥4GB RAM /存储≥64GB ROM"]
[3,"存储卡：TF卡，最高支持128G"]
["**4","操作系统：定制版Android 8.1（需提供PDA同品牌厂家的系统软件著作权证书）"]
["*5","屏幕：≥5.7英寸多点触控电容屏，1440*720分辨率，标配原厂外套及挂绳。"]
["*6","电池：3.8V 4800 mAh 18.24Wh（提供UN38.3测试报告），支持快充，可支持海运及空运。"]
["**7","适配器：原厂标配12V及以上快充功能的充电适配器"]
[8,"接口：USB Type-c 2.0 OTG"]
[9,"无线局域网：IEEE802.11a/b/g/n/ac，2.4G及5G 双频段"]
["**10","广域网：全系列标配联通、电信，移动4G/3G/2G全网通，双卡双待（提供工信部入网许可证）"]
[11,"NFC：标配NFC功能，通讯频率：13.56Mhz RFID，通讯协议：ISO14443A/B，ISO15693，ISO18000-3，Mifare，FeliCa RF，Kovio，NFC Forum Type1 4 Tag"]
[12,"蓝牙：Bluetooth 5.0"]
[13,"提醒模式：提示音，多颜色LED，振动"]
[14,"键盘：音量键，开关机键，左右扫描键, 屏幕3个触摸按键"]
["**15","扫描引擎：与PDA同品牌，自有专利的扫描引擎，支持一维、二维码扫描；为提高防护性能，扫描引擎需完全内置于机身，不得采用突出机身的设计；"]
["**16","对焦补光灯：为减少对患者眼部刺激采用白色补光灯，不得使用十字激光对焦点"]
["*17","跌落高度：6 个面不超过 1.2 米的水泥地面跌落（六个面各一次），提供第三方检测机构测试报告"]
["*18","防护等级：IP67（提供第三方检测机构测试报告）"]
["**19","卫星定位功能：同时具备GPS，北斗，以及GLONASS定位"]
[20,"摄像头：前置摄像头≥200万像素；后置摄像头≥ 1300 万像素，支持自动对焦和闪光灯，位于机身背部方便取景"]
["**21","双手电筒功能：无需安装第三方软件即可通过下拉快捷键快速开启背部以及顶部照明功能（可同时开启）"]
[22,"指纹识别：指纹识别功能"]
[23,"工作温度：-20℃～50℃"]
[24,"储存温度：-30℃～60℃"]
[25,"湿度 5%～95%（无冷凝）"]
["*26","医用可消毒外壳：外壳可耐受医用酒精，次录酸钠溶液，卡瓦液溶液，伽玛消毒湿巾，Sani-Cloth AF3一次性杀菌湿巾，Metrex 卡瓦布消毒湿巾，过氧化氢溶液，异丙醇溶液，即时手部消毒湿巾擦拭，（提供检测报告）"]
["**27","医用抗菌外壳：具备抗菌外壳，抗菌种类大肠杆菌，金黄色葡萄糖球菌（需提供第三方抗菌检测报告）"]
[28,"软件白名单：不借助第三方软件即可实现软件黑白名单设置"]
["**29","管理软件：PDA厂商自有的移动设备管理系统，可实现云部署，软件权限管控等功能。"]
[30,"座充：支持原厂充电底座，单充和四联充可选（现场需提供单充和四联充底座样品）"]
["**31","设备稳定性：MTBF ≥10000小时（提供省级或省级以上质量检验研究院的检测报告）"]
[32,"产品认证："]
[null,"1） PDA产品 CCC 证书"]
[null,"2） SRRC 无线电发射设备型号核准证"]
["**33","品牌实力及质量保障："]
[null,"1） PDA品牌自有ISO9001质量体系认证证书"]
[null,"2） PDA品牌自有ISO14001环境管理体系认证证书"]
[null,"3） PDA品牌自有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书"]
[null,"4） PDA品牌厂家企业信用评级AAA级（提供证书）"]
[]
[null,"2、平板详细技术参数及性能"]
[1,"屏幕≥10.4英寸，分辨率≥2000*1200"]
[2,"CPU主频≥2.3GHz，≥8核，运行内存≥4G，存储内存≥128G"]
[3,"前置摄像头≥800万像素，后置摄像头≥800万像素"]
[4,"扩展支持MicroSD 最高支持512G"]
[5,"WIFI标准IEEE802.11/a/b/g/n/ac/ax，蓝牙5.1"]
[6,"电池容量≥7200Mah"]
[7,"USB接口为USB Type-C充电和数据接口"]
[8,"标配平板保护套"]